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甲   方：中国科学院上海有机化学研究所   

乙   方：                            

合同期限：                            

签约日期：                             

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。


消防系统维护保养合同
甲方：中国科学院上海有机化学研究所	（以下简称甲方）
乙方：	 （以下简称乙方）
经双方友好协商，一致同意由乙方对甲方位于中国科学院上海有机化学研究所（临港园区：上海市奉贤区平峰路90号）消防系统进行维修保养，并达成以下条款。 
一、合同范围及服务面积
1、服务范围：对上海有机所临港园区内所有室外消火栓系统和各建筑物的消防设备定期检查和维护，并确保设备正常。这些设备包含但不限于火灾自动报警系统、消防给水及消火栓系统、自动喷水灭火系统、气体灭火系统、防烟排烟系统、消防应急照明和疏散指示系统、火灾报警和消防应急广播系统、消防专用电话、防火分隔设施、电气火灾监控系统、消防电源监控系统、防火门监控系统进行检查和维护，并确保设备正常。
2、服务面积：87888.4平方米
二、 费用包含：
1、定期上门巡检、维护及接到甲方电话后应急上门的人工费。
2、单项维修工作乙方人工工时累计低于16小时/人（含16小时/人）人工费用。
3、供应商每周至少有2天，上午9点至下午17点在有机所临港园区安排人员驻场。
4、每月无偿为甲方的消控管理人员提供上岗操作培训。积极配合甲方开展各类活动，如消防演习。
三、费用不包含（费用需经甲方书面确认）：
1、单项维修工作乙方人工工时累计超过16小时/人（含16小时/人），需要另付超出部分的人工费用。
2、所有配件、材料费用及人为导致的故障修复所产生的人工费。
3、消防设备年检和可燃气体探测器年检费用。
4、遇甲方重新装修、另增设备，消防系统设备遇有损坏且无法修复而需要更新的。
4、 甲方责任及义务 
1、 甲方负责日常的例行管理工作。
2、甲方发现系统设备有损坏或有故障时，应电话通知乙方到场，在乙方到场前，未经乙方许可，任何人无权维修或更换设备；
3、甲方必须配合乙方的工作，并为乙方技术人员进入工作现场提供方便。
5、 方责任及义务
1、乙方保证其具有法律规定的从事消防系统和设备维修保养所必需的资质。并且安排合格的有能力的技术人员维护、保养、维修甲方的相关消防设备；
2、若系统发生故障，乙方尽快修复，确保系统设备处于良好的工作状态。若因故障严重不能及时修复时，应以书面形式通知甲方，并设法在最短的时间内尽快修复；
3、 系统发生一般故障情况下，当乙方接到甲方到场通知后，应在2小时内到达现场并采取相应的措施使系统恢复到正常工作状态；遇特殊或紧急情况应立即（1个小时内）赶到现场进行处理，并采取相应措施。
4、 在必要的情况下，如需要更换设备时，需事先书面通知甲方，在获得许可后方可进行更换，更换下来的设备应交还甲方；
5、 若系统设备及零件无处采购或已经停止生产，乙方确保可正常使用的前提下经甲方书面认可后，可采用同样功能设备及零件代替。
6、 乙方应遵守甲方的各项规章制度，在保养过程中，不得影响甲方的正常生产经营活动；
7、 乙方应每月向甲方提交一份检查记录，并对系统存在的隐患提出整改意见或建议
8、 乙方因工作需要向甲方借阅的相关图纸资料，必须妥善保管，用后及时归还，不得遗失或损坏；
六、保养价款及付款方式
1、 本合同1年维护保养费用合计为¥      元，大写：    。
2、 合同签定后，由乙方对甲方的消防系统进行调试、保养。                                                                   
3、 每季度维护结束后，由甲方支付当年25%保养款项，¥    元，大写：   。 
4、 以上结帐价格均为含税价格，乙方提供6%增值税专用发票，凭发票结算。
七、保养期限
本保养合同从2026年  月  日起至2027年  月  日止，总保养期为壹年整。在保养期内，乙方每月对甲方的消防系统进行壹次调试、保养。乙方在接到甲方报修后在规定时间内到达现场，并尽快修复。
合同执行期间，乙方如要求终止合同，需提前三个月向甲方发函告知。

8、 维护保养要求及双方责任
1、乙方保证甲方委托检修保养的消防系统的正常运行，以原系统基本条件为基础，达到国家消防技术法规的要求。
2、乙方在维护保养过程中，应维持原设计，不得擅自更改。本合同消防系统由乙方根据甲方的要求进行维修、调试、运行。
3、由于乙方责任，在维护过程中造成的损失，乙方自行负责，如果甲方人为损坏，由甲方负责，与乙方无关。
4、乙方每月按保养范围各项向甲方书面通报检查情况以确保消防系统正常工作。
5、乙方需按照消防规范要求检查，每次做好甲方设施设备的测试，做好记录。乙方每月将盖章的书面检查记录交给甲方，以便甲方提交消防部门。
6、乙方必须严格按本合同所约定内容，以消防法规为依据做好本保养工作，确保消防系统正常使用并协助甲方消防年检顺利通过及平时消防的各项检查。
7、如甲方值班人员发现一般系统故障，并需修理的，乙方在接到甲方通知后，应在2小时到达现场，遇特殊或紧急情况（如发生真实火警或系统故障引起消防联动），应1小时内赶到现场进行处理，并采取相应措施。
8、在合同期内，乙方随时解答甲方的有关消防业务的咨询，应甲方要求，每月无偿为甲方的消控管理人员提供上岗操作培训。积极配合甲方开展各类活动，如消防演习。
9、 甲方须按合同条款按时付款，如未按时付款所造成后果由甲方担负。
10、甲方应配合乙方在施工修理过程中的方便，保障乙方在保养期间工作的顺利进行。
11、甲方有权对乙方维修、保养不达标的情况，以书面或口头形式通知乙方进行整改，乙方必须及时安排进行整改，并达到甲方要求。
12、乙方必须提供合格的技术人员进行维修，其工资、社会保险或商业保险，以及其他一切福利费用，由乙方承担。期间因正常维保发生的一切意外责任与甲方无关。
13、乙方应关注消防相关法规要求，及时指出甲方设施设备与现行法规不符的内容，并给出书面建议。
14、乙方项目负责人：    ， 联系电话：
    乙方技术负责人：    ， 联系电话： 
9、 不可抗力
本合同签订后，如发生严重自然灾害和灾难，合同的任何一方由于不可抗力事件而影响合同执行义务时，则顺延合同义务期限，并相当于不可抗力事件影响的时间。
十、 其他
1、 本合同及其附件的增加或修改，必须当甲、乙双方签书面协议才能作为合同附件，与本合同同时有效。
2、 乙方定期提交保养检查报告给甲方，乙方并对系统设备问题或须改善之处及时整改。
3、 如因工作需要，需要停水、停电装置，须预先向甲方报告，由甲方安排工作时间，及采取相应工作措施。
4、 凡与本合同有关而引起的一切争议，双方应通过友好协商解决，如经协商仍不能达成协议，再交当地仲裁委员会仲裁解决。
5、 合同期结束之日，乙方必须将设备、设施完好无损的交于甲方。
6、 因甲方需要时，乙方积极配合甲方如消防演练、消防验收、消防咨询等工作。
十一、  违约责任
1、合同签订后，双方均须认真执行，如有一方违约，则须向对方赔偿合同总价的5%的经济损失，并有权解除合同。
2、乙方因技术能力或服务质量达不到甲方要求，经甲方指正仍无改进。甲方有权提前一个月，以书面通知乙方解除本合同，而不须承担违约责任。
3、合同价含所有检查维护和维修的人工费用。如配件故障，甲方优先选择由乙方提供维修或购买新的配件，乙方给出价格不得高于市场价。乙方在日常检查中 不得无中生有，也不能小病大治。以上行为将视为不诚信行为，甲方有权单方面终止合同。所有损失由乙方负责。
4、消防设备能否正常运行关系重大，乙方对于甲方报修需在规定时间内到达。如乙方违约，乙方向甲方赔偿合同总价的5%的经济损失，并有权解除合同。
5、因乙方维护不利或未将消防新规范书面建议提交甲方，导致甲方被处罚的，损失由乙方承担。
6、合同执行期间，甲方因项目内容、合同价格等变动较大或甲方另有需要的，甲方有权随时终止合同，且乙方不得以合同终止为由进行仲裁或诉讼。如有未尽事宜，双方协商解决，违者将负违约责任。
十二、  合同效用
合同经双方法定代表人或授权代表人签名并加盖公章后即生效。
本合同一式两份，双方各执壹份。
十三、  其它
本合同附件有：
1、消防系统维护保养资料及维保细则。
2、常规配件价格表。
3、有机所消防设施报修单。


甲方：	中国科学院上海有机化学研究所			    乙方：公司
代表人：							    		    代表人：
日期：						                         日期：
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	维保责任范围
	维保服务要求

	
	维保设备及分项
	维保周期
	维保要求

	火灾自动报警系统
	火灾报警控制器
	季
	每月或每季检查火灾报警功能。按实际安装数量检查。

	
	火灾探测器、手动火灾报警按钮
	季
	每月或每季检查火灾报警功能。检查数量应保证每年对每一只探测器、报警按钮至少进行一次火灾报警功能检查。

	
	火灾显示盘
	季
	每月或每季检查火灾报警显示功能。检查数量应保证每年对每一台区域显示器至少进行一次火灾报警显示功能检查。

	
	消防联动控制器、输出模块
	季
	每月或每季检查输出模块启动功能。检查数量应保证每年对每一只模块至少进行一次启动功能检查。

	
	线型感温火灾探测器
	季
	每月或每季检查监控报警功能。检查数量应保证每年对每一只探测器至少进行一次监控报警功能检查。

	
	消防设备应急电源
	季
	每月或每季检查转换功能。按实际安装数量检查。

	
	消防控制室图形显示装置、传输设备
	季
	每月或每季检查接收和显示火灾报警、联动控制、反馈信号功能。按实际安装数量检查。

	
	防火卷帘控制器、手动控制装置
	季
	每月或每季检查控制功能。检查数量应保证每年对每一个手动控制装置至少进行一次控制功能检查。

	
	非疏散通道上设置的防火卷帘
	季
	每月或每季检查联动控制功能。检查数量应保证每年对每一个报警区域至少进行一次联动控制功能检查。

	
	气体灭火控制器、现场启动和停止按钮
	季
	每月或每季检查现场紧急启动、停止功能。检查数量应保证每年对每一个现场启动和停止按钮至少进行一次启动、停止功能检查。

	
	气体灭火系统联动控制功能
	季
	每月或每季检查联动控制功能。检查数量应保证每年对每一个防护区域至少进行一次联动控制功能检查。

	
	干粉灭火控制器、现场启动和停止按钮
	季
	每月或每季检查现场紧急启动、停止功能。检查数量应保证每年对每一个现场启动和停止按钮至少进行一次启动、停止功能检查。

	
	自动喷水灭火系统消防泵控制箱、柜
	季
	检查手动控制功能。应保证每月或每季对消防水泵进行一次手动控制功能检查。

	
	自动喷水灭火系统水流指示器、压力开关、信号阀、液位探测器
	季
	每月或每季检查动作信号反馈功能。检查数量应保证每年对每一个部件至少进行一次动作信号反馈功能检查。

	
	湿式、干式喷水灭火系统的联动控制功能
	季
	每月或每季检查联动控制功能。检查数量应保证每年对每一个防护区域至少进行一次联动控制功能检查。检查消防泵直接手动控制功能，应保证每月或每季对消防水泵进行一次直接手动控制功能检查。

	
	预作用式喷水灭火系统的联动控制功能
	季
	每月或每季检查联动控制功能。检查数量应保证每年对每一个防护区域至少进行一次联动控制功能检查。检查消防泵、预作用阀组、排气阀前电动阀直接手动控制功能，应保证每月或每季对消防水泵、预作用阀组、排气阀前电动阀进行一次直接手动控制功能检查。

	
	雨淋系统的联动控制功能
	季
	每月或每季检查联动控制功能。检查数量应保证每年对每一个防护区域至少进行一次联动控制功能检查。检查消防泵、雨淋阀组直接手动控制功能，应保证每月或每季对消防水泵、雨淋阀组进行一次直接手动控制功能检查。

	
	消火栓系统消防泵控制箱、柜
	季
	检查手动控制功能。应保证每月或每季对消防水泵进行一次手动控制功能检查。

	
	消火栓按钮
	季
	每月或每季检查报警功能。检查数量应保证每年对每一个消火栓按钮至少进行一次报警功能检查。

	
	水流指示器、压力开关、信号阀、液位探测器
	季
	每月或每季检查动作信号反馈功能。检查数量应保证每年对每一个部件至少进行一次动作信号反馈功能检查。

	
	消火栓系统的联动控制功能
	季
	每月或每季检查联动控制功能；检查数量应保证每年对每一个消火栓至少进行一次联动控制功能检查。检查消防泵直接手动控制功能；应保证每月或每季对消防水泵进行一次直接手动控制功能检查。

	
	防烟、排烟系统的风机控制箱、柜
	季
	每月或每季检查手动控制功能。应保证每月或每季对风机进行一次手动控制功能检查。

	
	电动送风口、电动挡烟垂壁、排烟口、排烟阀、排烟窗、电动防火阀、排烟风机入口的总管上设置的280℃排烟防火阀
	季
	每月或每季检查启动、反馈功能，动作信号反馈功能。检查数量应保证每年对每一个部件至少进行一次启动、反馈功能，动作信号反馈功能检查。

	
	电动挡烟捶壁、排烟系统
	季
	每月或每季检查联动控制功能。检查数量应保证每年对每一个防烟区域至少进行一次联动控制功能检查。检查风机直接手动控制功能，应保证每月或每季对风机进行一次直接手动控制功能检查。

	
	消防应急照明和疏散指示系统的联动控制功能
	季
	每月或每季检查联动控制功能。检查数量应保证每年对每一个报警区域至少进行一次控制功能检查。

	
	非消防电源等相关系统
	季
	每月或每季检查联动控制功能。检查数量应保证每年对每一个报警区域至少进行一次联动控制功能检查。

	
	自动消防系统
	季
	每月或每季检查整体联动控制功能。检查数量应保证每年对每一个报警区域至少进行一次联动控制功能检查。

	消防给水及消火栓系统
	消防水池、高位消防水池、高位消防水箱
	月
	每月应对消防水池、高位消防水池、高位消防水箱等消防水源设施的水位等进行一次检测；消防水池（箱）玻璃水位计两端的角阀在不进行水位观察时应关闭。

	
	消防水泵
	月
	每月应手动启动消防水泵运转一次，并应检查供电电源的情况。每月应检测记录。

	
	气压水罐
	月
	每月应对气压水罐的压力和有效容积等进行一次检测。

	
	控制阀门
	月
	系统上所有的控制阀门均应采用铅封或锁链固定在开启或规定的状态，每月应对铅封、锁链进行一次检查，当有破坏或损坏时应及时修理更换。

	
	倒流防止器
	月
	在市政供水阀门处于完全开启状态时，每月应对倒流防止器的压差进行检测，且应符合国家现行标准《减压型倒流防止器》GB/T 25178 和《双止回阀倒流防止器》CJ/T160 等的有关规定。

	
	市政给水管网
	季
	每季应监测市政给水管网的压力和供水能力。

	
	消防水泵
	季
	每季应对消防水泵的出流量和压力进行一次试验。

	
	室外阀门井中控制阀门
	季
	每季应对室外阀门井中，进水管上的控制阀门进行一次检查，并应核实其处于全开启状态。

	
	消火栓
	季
	每季应对消火栓进行一次外观和漏水检查，发现有不正常的消火栓应及时更换。

	
	消防水泵接合器
	季
	每季应对消防水泵接合器的接口及附件进行检查一次，并应保证接口完好、无渗漏、闷盖齐全。

	
	过滤器
	年
	每年应对系统过滤器进行至少一次排渣，并应检查过滤器的是否处于完好状态，当堵塞或损坏时应及时检修。

	
	消防水池、消防水箱
	年
	每年应检查消防水池、消防水箱等蓄水设施的结构材料是否完好，发现问题时应及时处理。

	
	系统联锁试验
	年
	每年对消火栓系统运行功能进行一次检查。

	自动喷水灭火系统
	消防水泵或内燃机驱动的消防水泵
	月
	每月启动运转一次。当消防水泵为自动控制启动时，应每月模拟自动控制的条件启动运转一次。

	
	电磁阀
	月
	每月检查并应作启动试验，动作失常时应及时更换。

	
	控制阀门铅封或锁链
	月
	每月应对系统所有控制阀门的铅封、锁链进行一次检查，当有破坏或损坏时应及时修理更换。

	
	消防水池、消防水箱及消防气压给水设备
	月
	每月检查一次，并应检查其消防储备水位及消防气压给水设备的气体压力。同时，应采取措施保证消防用水不作它用，并应每月对该措施进行检查，发现故障应及时进行处理。

	
	消防水泵接合器的接口及附件
	月
	每月检查一次，并应保证接口完好、无渗漏、闷盖齐全。

	
	末端试水装置
	月
	每月应利用末端试水装置对水流指示器进行试验。

	
	喷头
	月
	每月应对喷头进行一次外观及备用数量检查，发现有不正常的喷头应及时更换；当喷头上有异物时应及时清除。更换或安装喷头均应使用专用扳手。

	
	报警阀、试水阀
	季
	每个季应对系统所有的末端试水阀和报警阀旁的放水试验阀进行一次放水试验，检查系统启动、报警功能以及出水情况是否正常。检查内容见GB50261-2017《自动喷水灭火系统施工及验收规范》表9.0.6。

	
	室外阀门井中的控制阀门
	季
	室外阀门井中，进水管上的控制阀门应每个季检查一次，核实其处于全开启状态。

	
	消防储水设备
	年
	1、每年应对水源的供水能力进行一次测定。2、每年应对消防储水设备进行检查，修补缺损和重新油漆。

	
	系统联动试验
	年
	每年对系统运行功能进行一次检查。

	泡沫灭火系统
	系统组件外观检查
	月
	每月对泡沫产生器、泡沫喷头、固定式泡沫炮、泡沫比例混合器（装置）、泡沫液储罐、泡沫消火栓、泡沫消火栓箱、阀门、压力表、管道过滤器、金属软管、管道及管件等进行外观检查，均应完好无损。

	
	泡沫消火栓、泡沫消火栓箱和阀门
	月
	每月检查泡沫消火栓、泡沫消火栓箱和阀门的开启与关闭应自如，无锈蚀。

	
	动力源和电气设备
	月
	每月检查动力源和电气设备工作状况应良好。

	
	泡沫液管道
	月
	每月对于平时充有泡沫液的管道应进行渗漏检查，发现泄漏应及时进行处理。

	
	消防水泵
	季
	每季应检测消防水泵的流量和压力，保证其满足设计要求。

	
	阀门
	季
	每季应对各种阀门进行一次润滑保养。

	
	管道
	半年
	除储罐上泡沫混合液立管和液下喷射防火堤内泡沫管道及高倍数泡沫产生器进口端控制阀后的管道外，其余管道每半年应全部冲洗，清除锈渣。

	
	泡沫混合液立管
	半年
	每半年应对储罐上的低倍数泡沫混合液立管清除锈渣。

	
	管道过滤器滤网
	半年
	每半年应对管道过滤器滤网进行清洗，发现锈蚀应及时更换。

	
	压力式比例混合装置的胶囊
	半年
	每半年应对压力式比例混合装置的胶囊进行检查，发现破损应及时更换。

	
	泡沫液
	年
	保质期不大于两年的泡沫液，应每年进行一次泡沫性能检验；保质期在两年以上的泡沫液，应每两年进行一次泡沫性能检验。

	
	系统检查和试验
	年
	每两年应对系统检查和试验：对于低倍数泡沫灭火系统中的液上、液下喷射，泡沫-水喷淋系统，固定式泡沫炮灭火系统应进行喷泡沫试验；对于泡沫喷雾系统，可进行喷水试验，并应对系统所有组件、设施、管道及管件进行全面检查；对于中倍数、高倍数泡沫灭火系统，可在防护区内进行喷泡沫试验，并应对系统所有组件、设施、管道及管件进行全面检查；系统检查和试验完毕，应对泡沫液泵、泡沫液管道、泡沫混合液管道、泡沫管道、泡沫比例混合器（装置）、泡沫消火栓、管道过滤器或喷过泡沫的泡沫产生装置等用清水冲洗后放空，复原系统。

	气体灭火系统
	高压二氧化碳系统、七氟丙烷管网灭火系统、IG-541灭火系统
	月
	每月检查应符合下列要求：：1、灭火剂储存容器及容器阀、单向阀、连接管、集流管、安全泄放装置、选择阀、阀驱动装置、喷嘴、信号反馈装置、检漏装置、减压装置等全部系统组件应无碰撞变形及其他机械性损伤，表面应无锈蚀，保护涂层应完好，铭牌和保护对象标志牌应清晰，手动操作装置的防护罩、铅封和安全标志应完整。2、灭火剂和驱动气体储存容器内的压力，不得小于设计储存压力的90%。

	
	预制灭火系统
	月
	每月检查预制灭火系统的设备状态和运行状况应正常。

	
	可燃物的种类、分布情况，防护区的开口情况
	季
	每季检查结果应符合设计规定。

	
	储存装置间的设备、灭火剂输送管道和支、吊架的固定
	季
	每季检查应无松动。

	
	连接管
	季
	每季检查应无变形、裂纹及老化。必要时，送法定质量检验机构进行检测或更换。

	
	各喷嘴孔口
	季
	每季检查应无堵塞。

	
	灭火剂输送管道
	季
	每季检查发现有损伤与堵塞现象时，应按规范规定进行严密性试验和吹扫。

	
	模拟启动试验、模拟喷气试验
	年
	每年应按本规范第E.2节的规定，对每个防护区进行1 次模拟启动试验，并按本规范第7.4.2条规定进行1次模拟喷气试验。

	防烟排烟系统
	防烟、排烟风机
	季
	每季手动或自动启动试运转，检查有无锈蚀、螺丝松动。

	
	排烟窗
	季
	每周手动或自动启动、复位试验，有无开关障碍。

	
	供电线路
	季
	每周检查供电线路有无老化，双回路电源自动切换功能。

	
	排烟防火阀
	半年
	每半年手动或自动启动、复位试验检查，有无变形、锈蚀及弹簧性能，确认性能可靠。

	
	排烟阀或排烟口
	半年
	每半年手动或自动启动、复位试验检查，有无变形、锈蚀及弹簧性能，确认性能可靠。

	
	防烟、排烟系统
	年
	每年应对全部防烟、排烟系统进行一次联动试验和性能检测，其联动功能和性能参数符合原设计要求。

	消防应急照明和疏散指示系统
	手动应急启动功能
	月
	应保证每月对系统进行一次手动应急启动功能检查。

	
	持续应急工作时间
	月
	应保证每月对每一台灯具进行一次蓄电池电源供电状态下的应急工作持续时间检查。

	
	自动应急启动功能（集中控制型系统）
	年
	应保证每年对每一个防火分区至少进行一次火灾状态下自动应急启动功能检查。

	火灾警报和消防应急广播系统
	火灾报警器
	月
	每月检查火灾警报功能。月检查数量应保证每年对每一只火灾警报器至少进行一次火灾警报功能检查。

	
	消防应急广播控制设备
	月
	每月检查应急广播功能。按实际安装数量检查。

	
	消防应急广播扬声器
	月
	每月检查应急广播功能。月检查数量应保证每年对每一只扬声器至少进行一次应急广播功能检查。

	
	火灾警报和消防应急广播系统
	月
	每月检查联动控制功能。月检查数量应保证每年对每一个报警区域至少进行一次联动控制功能检查。

	
	火灾报警器
	季
	每季检查火灾警报功能。季检查数量应保证每年对每一只火灾警报器至少进行一次火灾警报功能检查。

	
	消防应急广播控制设备
	季
	每季检查应急广播功能。按实际安装数量检查。

	
	消防应急广播扬声器
	季
	每季检查应急广播功能。季检查数量应保证每年对每一只扬声器至少进行一次应急广播功能检查。

	
	火灾警报和消防应急广播系统
	季
	每季检查联动控制功能。季检查数量应保证每年对每一个报警区域至少进行一次联动控制功能检查。

	消防专用电话
	消防电话总机
	月
	每月检查呼叫功能。按实际安装数量检查。

	
	电话分机、电话插孔
	月
	每月检查呼叫功能。月检查数量应保证每年对每一个分机、插孔至少进行一次呼叫功能检查。

	
	消防电话总机
	季
	每季检查呼叫功能。按实际安装数量检查。

	
	电话分机、电话插孔
	季
	每季检查呼叫功能。季检查数量应保证每年对每一个分机、插孔至少进行一次呼叫功能检查。

	防火分隔设施
	防火门
	季
	每季手动启动常闭式防火门，检查防火门开关功能，且无卡阻现象。

	
	防火门
	年
	每年应对防火门的下列功能进行一次检查：常开式防火门火灾报警联动控制功能、消防控制室手动控制功能、现场手动控制功能。

	
	防火卷帘
	季
	每季应对下列功能进行一次检查：1、手动启动防火卷帘内外两侧控制器或按钮盒上的控制按钮，检查防火卷帘上升、下降、停止功能。2、手动操作防火卷帘手动速放装置，检查防火卷帘依靠自重恒速下降功能；3、手动操作防火卷帘的手动拉链，检查防火卷帘升、降功能，且无滑行撞击现象。

	
	防火卷帘
	年
	每年应对防火卷帘的下列功能进行一次检查：防火卷帘控制器的火灾报警功能、自动控制功能、手动控制功能、故障报警功能、备用电源转换功能。

	电气火灾监控系统
	电气火灾监控设备
	月
	每月检查监控报警功能。按实际安装数量检查。

	
	电气火灾监控探测器
	月
	每月检查监控报警功能。月检查数量应保证每年对每一只探测器至少进行一次监控报警功能检查。

	
	电气火灾监控设备
	季
	每季检查监控报警功能。按实际安装数量检查。

	
	电气火灾监控探测器
	季
	每季检查监控报警功能。季检查数量应保证每年对每一只探测器至少进行一次监控报警功能检查。

	消防电源监控系统
	消防设备电源监控器
	月
	每月检查消防设备电源故障报警功能。按实际安装数量检查。

	
	消防设备电源监控传感器
	月
	每月检查消防设备电源故障报警功能。月检查数量应保证每年对每一只探测器至少进行一次消防设备电源故障报警功能检查。

	
	消防设备电源监控器
	季
	每季检查消防设备电源故障报警功能。按实际安装数量检查。

	
	消防设备电源监控传感器
	季
	每季检查消防设备电源故障报警功能。季检查数量应保证每年对每一只探测器至少进行一次消防设备电源故障报警功能检查。

	防火门监控系统
	防火门监控器、监控模块、防火门定位装置和释放装置等现场部件
	月
	每月检查启动、反馈功能，常闭防火门故障报警功能。月检查数量应保证每年对每一台防火门监控器及其配接的现场部件至少进行一次启动、反馈功能，常闭防火门故障报警功能检查。

	
	防火门监控系统
	月
	每月检查联动控制功能。月检查数量应保证每年对每一个报警区域至少进行一次联动控制功能检查。

	
	防火门监控器、监控模块、防火门定位装置和释放装置等现场部件
	季
	每季检查启动、反馈功能，常闭防火门故障报警功能。季检查数量应保证每年对每一台防火门监控器及其配接的现场部件至少进行一次启动、反馈功能，常闭防火门故障报警功能检查。

	
	防火门监控系统
	季
	每季检查联动控制功能。季检查数量应保证每年对每一个报警区域至少进行一次联动控制功能检查。











附件二  
	常规配件价格表

	序号
	配件名称
	型号
	优惠价
	备注

	1
	烟感探头
	　
	
	乙方免费提供
　

	2
	温感探头
	　
	
	

	3
	手报按钮
	　
	  **元（乙方填入）
	乙方供货价
　

	4
	消防警铃
	　
	  **元（乙方填入）
	

	5
	消防广播
	　
	  **元（乙方填入）
	

	6
	中继模块
	　
	  **元（乙方填入）
	










